
CH340G安装驱动及测试教程：

当您拿到CH340G，先不要接任何设备，先安装驱动跟测试。谢谢！

1. 安装驱动。

下载网址的软件包，或者我们客服发过去的。

打开压缩包。




打开驱动程序




解释一下，就是XP的一些简化版如果驱动安装不了。才需要的。

打开驱动程序文件夹






Win7 64位以上，请安装DRVSETUP64.EXE这个程序




XP和WIN7 32位安装这个SETUP.EXE的程序

安装成功如下：




安装成功之后。打开设备管理器。

控制面板，设备管理器。




设备管理器，端口里，会有CH340显示。说明驱动跟模块都正常了。

1. 测试模块



打开小板测试工具



打开TTL\_Test.exe程序。



上图所示，红色标记处，需是USB-SERIAL(CH340)才是正确的。如果是别的端口什么，就是驱动没安装好或者模块没有插上电脑。



测试成功，模块没有问题了。您可以开始您的刷机。（我们没有提供任何刷机教程，见谅！）

此程序是自检程序，所以客户在测试的时候，

请不要把模块后面的黄色跳线帽（插着TXD跟RXD的）拿掉。



如果拿掉是测试不成功的，因为这个是自检。就是自己检查TXD跟RXD能不能接收跟发送。